

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

**160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

**330-14000550-21**

# Loznica, Banjska bb

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

# www.lotoplana.co.rs

Број :912-1

Датум: 28.10.2016. год.

Лозница

**Предмет:** одговори на питања за ЈНМВ-Д-10/16.

ПИТАЊЕ:

У Техничким захтевима за предизоловане челичне цеви у „sprofoltz“ облози су наведени:

1. Радни услови за цеви и елементе система
2. Начин израде и квалитет производа за:

* Матичну цев
* Полиуретанску изолациону пену и
* Спољну заштитну цев

Питање 1: Грешком је уписано „sprofoltz“ облога јер се предизоловани елементи испоручују у облози од PEHD.

Питање 2: Да ли је ПОТРЕБАН доказ за третман унутрашње површине PEHD цеви CORONA поступком констатација контролног тела акредитованог по EN170202 у Типским и Периодичним атестима да се у изради PEHD цеви примењује CORONA поступак.

ОДГОВОР:

**Није потребна констатација контролног тела, потребно је доставити потврду (могућа и интерна) да се у изради PEHD цеви примењује CORONA поступак.**

Комисија за ЈНМВ-Д-10/16.